SAF-10-AA

**ماكينة تعبئة وزنية نصف الية مع ملقم ومغذي وخط سير و درازة**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAPACITY | 0.5-10 KG | 3 STORAG TANK  Store weight fill |  |
| SPEED | 800-1500BAG\H\ | TOW STEP FILLING FAST/SLOW |  |
| VOLT | 220V MINI PHASE | STORAG TANG CPACITY 200 L |  |
| POWER | 1800 W |  |  |
| WIEGHT | 800 KG | FEEDER AND SCREWING FOR FEEDING |  |
| DIMENTION | 350\*200\*300 | SEALING OR SWANG MACHINE |  |

جميع المكونات اوربية راس الوزن كوري هذة مواصفات عامة تعدل حسب طلبكم